**Резинка простая (без кеттельной полосы)**

Резинка горловины (воротник) может быть нашита поверх линии горловины без кеттельной полосы.

Применяется на толстой и средней толщины пряже, где кеттельная полоса смотрится грубо.

Также метод рекомендован для начинающих, как менее трудоемкий.

Как рассчитать количество петель, необходимое для резинки горловины?

Связать образец резинки на 50п., приложить к линии горловины, немного растягивая или

Воспользоваться резинкой низа джемпера как образцом.

Согнуть деталь пополам и приложить резинку низа к линии горловины.

|  |  |
| --- | --- |
| Фото 092 | Горловина должна быть аккуратно закрыта :  деккером в процессе вывязывания или  швом «назад иголка» или «косичкой», если она выполнялась частичным вязанием |
| Фото 095 | Как связать резинку?  На однофонтурной машине – см. урок «Резинки».  Снять резинку на вспомогательную нить.  На двухфонтурной машине –  см. урок «Основы вязания на двух фонтурах».  Перекинуть петли с приставки на машину при помощи двухушкового деккера.  Снять резинку на вспомогательную нить. |
| Фото 097 | Наколоть резинку поверх горловины булавками, равномерно распределяя петли, или приметать. |
| Фото 106 | Пришить резинку швом «назад иголка» или «косичкой» при помощи петлеуловителя. |
| Фото 109 | С изнанки резинка должна находить на горловину примерно на 0,5 – 1см, в зависимости от толщины нити. |
| Фото 113 | Стрелкой показано расстояние до шва.  Шов резинки горловины может совпадать с центром спинки или левым плечом.  Порядок сборки:  Сшить оба плеча и шов по резинке горловины, пришить резинку к горловине по кругу.  Или  Сшить правое плечо, пришить резинку к горловине, сшить левое плечо и шов по резинке. |
| Фото 117 | Плотность вязания N10  1см – 2,4п., 1см – 3,1р.  Метраж пряжи 250м / 100г.  Ширина горловины 18см- 44п.  Глубина горловины 8см – 24р.  Резинка – 127п. х 13р. |