**Установка цветника на машину**

Если у Вас однофонтурная машина, установите ее на стол под углом, используя струбцины для двухфонтурного варианта. На двухфонтурной машине опустите приставку в нижнее положение.

|  |  |
| --- | --- |
| Фото%20284 | С левой стороны верхней игольницы надавите на стержень, удерживающий иглы. |
| Фото%20285 | Выдвиньте его вправо на 3см. |
| Фото%20283 | Выдвиньте установочную плату вперед, вращая установочное колесо по стрелке. |
| Фото%20287 | Вставьте установочную плату в направляющее отверстие для стержня и вращайте установочное колесо на себя по стрелке до упора  Цветник должен упираться в край корпуса. |
| Фото%20289 | Ослабьте винт выбора и сместите его вверх, затем затяните винт. |
| Фото%20291 | Нажмите кнопку возврата, для установки кнопок держателей в **0** позицию. |
| IMG | Поместите стержень нитенатяжителя в отверстие корпусе машины.  Изогнутый край стержня должен быть направлен к машине. |
| Фото 022 | Разверните нитенатяжитель. |
| Фото 017 | Стержень должен быть вставлен в отверстие **В** нитенатяжителя (при вязании на одной фонтуре). |
| Фото%20295 | Вставьте стержень в паз **1** рамки натяжения и насадите ее до нижней позиции. |
| Фото%20296 | Поменяйте обычное плечо на плечо смены цвета. |
| Фото%20298 | Опустите передающий рычаг, слегка потянув его вверх. |