**Вязание ажурного мотива**

|  |  |
| --- | --- |
| Фото%20031%20копи1 раппорт (по ширине) узора **N 121** | Вы можете расположить один или несколько повторяющихся раппортов в нужном месте детали, например, вывязать отделочную ажурную полосу по центру полочки. |

|  |  |
| --- | --- |
| Фото%20022 | В меню **«Выбор рисунка»** выбрать**«Сюжетный рисунок»** (справа)Нажать клавишу **ВК** **Фото%20018%20копи** |
| Фото%20001 | В меню **«Номер рисунка»** ввести **121**Нажать клавишу **ВК** **Фото%20018%20копи** |
| Фото%20023 | Мотив 1Нажать клавишу **ВК** **Фото%20018%20копи** |
| Фото%20025 | В меню **«Число повторов»** ввести **1** |
| Фото%20026 | Нажать клавишу **ВК** **Фото%20018%20копи** |
| Фото%20027 | В меню **«Позиция рисунка»** подтвердить **L17**Нажать клавишу **ВК** **Фото%20018%20копи**Раппорт рисунка 34п. Программа расположит его симметрично относительно центра игольницыВы можете указать начало отсчета в другом месте. |
| Фото%20028 | Программа покажет, как будет расположен мотивНажать клавишу **ВК** **Фото%20018%20копи** |
| Фото%20029 | Закончить программирование мотива 1, выбрав **END**Нажать клавишу **ВК** **Фото%20018%20копи** |
| Фото%20002 | Возврат в главное меню |
| Фото%20001 | Выберите программу **Вязка** и выполняйте те же действия, что и при вязании полного рисунка |